Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2016 г. №148

с. Батурино

 О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Батуринского сельского поселения и правила их расчета

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.11 статьи 13 и ч.3 статьи 34 Федерального закона от 8 ноября 2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и правилах их расчета», Администрация Батуринского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения V категории (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2009 N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации" (вместе с "Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог"), в размере (в ценах 2007 года):

- 8580,0 тыс. руб./км - на капитальный ремонт;

- 2715,0 тыс. руб./км - на ремонт;

- 695,0 тыс. руб./км - на содержание.

 2.Утвердить прилагаемые Правила расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения при определении размера ассигнований из бюджета Батуринского сельского поселения, предусматриваемых на указанные цели (приложение 1).

 3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с решением Совета от 17.12.2005 № 19 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Батуринское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

(Глава поселения) В.В.Ефремов

Приложение1

к постановлению Главы Администрации

 Батуринского сельского поселения

От21.09.2016 г. № 148

**ПРАВИЛА**

**расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения при определении размера ассигнований из бюджета Батуринского сельского поселения, предусматриваемых на указанные цели**

 1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета Батуринского сельского поселения (далее - местный бюджет), предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения.

 2. В зависимости от категории автомобильных дорог и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы (H прив.кап.рем. , H прив.рем. ,H прив.сод. ), рассчитываемые по формуле:

H прив. = H x K деф. x K кат., где:

 H - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения V категории (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.сентября 2009 N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации" (вместе с "Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог");

 K деф.- индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), определяемые Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, для прогноза социально-экономического развития и учитываемые при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период;

 K кат.- коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог по соответствующим категориям, согласно таблице 1.

Таблица 1

**Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ**

**по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных**

**дорог по соответствующим категориям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Категория автомобильной дороги |
| I | II | III | IV | V |
| 1. | Капитальный ремонт | 3,67 | 1,82 | 1,66 | 1,46 | 1,0 |
| 2. | Ремонт | 2,91 | 1,52 | 1,46 | 1,37 | 1,0 |
| 3. | Содержание | 2,03 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1,0 |

 3. Определение размера ассигнований из местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог осуществляется по формулам:

A кап.рем.= H прив.кап.рем. x K терр. x L кап.рем., где:

A кап.рем.- размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения каждой категории (тыс. руб.);

H прив.кап.рем.- приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения каждой категории (тыс. руб./км);

K терр.- территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения (по Сибирскому федеральному округу составляет 1,01);

L кап.рем.- расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (км);

A рем. = H прив.рем x K терр. x L рем. , где:

A рем.- размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения каждой категории (тыс. руб.);

H прив.рем.- приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог местного значения каждой категории (тыс. руб./км);

L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования (км).

 Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог местного значения.

 4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле:

A сод.= H прив.сод. x K терр.сод. x L, где:

A сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения каждой категории (тыс.руб.);

H прив.сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог местного значения каждой категории (тыс. руб./км);

K терр.сод. - территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (по Сибирскому федеральному округу составляет 0,82);

L - протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Батуринского сельского поселения на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется как сумма ассигнований из бюджета Батуринского сельского поселения на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог местного значения.

 5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям автомобильных дорог на территории поселения.

 6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до км).

 7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории в поселении, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L кап.рем), определяется по формуле:

L кап.рем. = L / T кап.рем. - L рек.,где:

 T кап.рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет);

 L рек. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).

 8. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории в поселении, подлежащих ремонту на год планирования (Lрем.), определяется по формуле:

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап.рем. ),где:

 Tрем. - нормативный межремонтный срок по ремонту дорог каждой категории согласно таблице 2.

Таблица 2

**Нормативные межремонтные сроки (лет)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Категории дорог |
| I | II | III | IV | V |
| Капитальный ремонт | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Ремонт | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |